Kirchengemeinde/Einrichtung:

| **Standort** | **Anschaffung am**  (Datum) | **Leitertyp** | **Hersteller** | **GS-Zeichen**  (ja / nein) | **Betriebs-anweisung/**  **-anleitung**  (Aufbewahrungsort) | **Geprüft\* am / von**  (Datum / Name) | **Prüfergebnis** | **nächste Überprüfung**  (Datum) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kirchengemeinde/Einrichtung:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standort** | **Anschaffung am**  (Datum) | **Leitertyp** | **Hersteller** | **GS-Zeichen**  (ja / nein) | **Betriebs-anweisung/**  **-anleitung**  (Aufbewahrungsort) | **Geprüft\* am / von**  (Datum / Name) | **Prüfergebnis** | **nächste Überprüfung**  (Datum) |
| Gemeindehaus (Küche) | 30.07.2005 | Tritt (3-Stufen) | Hailo | ja | Gemeindehaus (Küche) | 17.06.2018  Hr. Sorgfalt | i. O. | 06/2019 |
| Gemeindehaus (Abstellraum) | 15.05.2009 | Stehleiter (Alu) | Krause | ja | Gemeindehaus (Abstellraum) | 17.06.2018  Hr. Sorgfalt | i. O. | 06/2019 |
| Gemeindehaus (Dachboden) | ? | stationäre Anlegeleiter (Holz) | unbekannt | nein | Gemeindehaus (Dachboden) | 17.06.2018  Hr. Sorgfalt | Sprosse an-gebrochen. Reparatur am 26.06.2018 | 06/2019 |
| Gemeindebüro / Archiv |  | Rolltritt | Wedo | ja | Gemeindebüro / Archiv | 17.06.2018  Hr. Sorgfalt | i. O. | 06/2019 |
| Küster/innen-Werkstatt | ? | Mehrzweckleiter (Alu) | Günzburger | ja | Küster/innen-Werkstatt | 18.11.2018  Hr. Sorgfalt | i. O. | 06/2019 |
| Kirche (Abstellraum) | 01.02.1997 | Stehleiter (Alu) | Krause | ja | Kirche (Abstellraum) | 18.06.2018  Hr. Sorgfalt | i. O. | 06/2019 |
| Kirche (Abstellraum) | 01.02.1997 | Mehrzweckleiter (Alu) | Krause | ja | Kirche (Abstellraum) | 18.11.2018  Hr. Sorgfalt | i. O. | 06/2019 |
| Kirchschiffboden | ? | stationäre Anlegeleiter (Holz) | unbekannt | nein | Eingang zum Kirchschiffboden | 18.06.2018  Hr. Sorgfalt | Holm wurm-stichig. Neue  Alu-Leiter am 26.06.2018 | 06/2019 |
| Kirchturm | ? | stationäre Anlegeleiter (Holz) | unbekannt | nein | Eingang zum Turm | 18.06.2018  Hr. Sorgfalt | Wackelt. Holme an Decken-wechsel fixiert. | 06/2019 |